电磁加热器技术要求:

一.设备用途：

三号楼洗浴生活用水。

二.技术要求及主要规格参数

1.电磁加热器的型号规格数量：型号：JSDC-40 流量：10T/ h；

2.功能：具有：工作稳定，集成高温报警，低温防冻，干烧保护，多段定时，定温自由控制；

3.电器防护等级：33IP；

4.显示屏：数字编程显示器；

5.使用环境：温度-20℃-50℃，湿度：≤95 %；

6.功率调节范围：20 %-100 %无节调节；

7.有效功率≥85 %；

8.电压适用范围：AC380V±10