## **一、服务要求:**

1、投标人负责委派技术员每年对甲方中央空调制冷主机进行 贰 次详细的年度检查工作，供冷、供热开机前各一次，出具检查评估报告；开机、停机进行设备的检查维护，开机前安排人员现场保障开机。开机前为空调机组冷凝器做物理化学清洗一次。

2、在合同有效期内每月至少一次主机巡检保养工作，巡检后出具维保单据。

3、2#机组更换油泵变频板，并调试运行正常。

4、为机组安装云端远程检测巡检系统，实现电脑、手机无线设备远程查看机组运行数据、机组故障等功能，提供24小时远程在线巡检服务。

5、对突发性的机组故障提供不限次数的紧急检修服务，在接到紧急检修通知时，投标人2小时内响应，6小时内到场处理故障，如因配件损坏或其他原因导致的无法处理，需提供相应纸质通知和医院协商解决。

**二、设备资料**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | **型号** | **数量****（台）** | **备注** |
| **水冷离心冷水机组** | **YKECEPQ65CMG/XD22** | **2** |  |
| **水冷螺杆冷水机组** | **YRTDTBT1550C/22** | **1** |  |